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Опросный лист на модульное здание
Исходные данные для подбора решения и подготовки коммерческого предложения
Редакция 2.0 · 24.09.2026
Заполните известные параметры. Неизвестные значения оставьте пустыми или выберите «Требуется подбор». Варианты ниже — исходные пожелания, а не подтверждение технической допустимости. Лист не заменяет согласованное техническое задание и проектную документацию.
Обязательные данные для первого ответа: проект, назначение, регион, контактное лицо и электронная почта. Остальное — по имеющимся сведениям.
1. Задача и объект
	Параметр
	Варианты / пояснение
	Данные заказчика

	Наименование проекта / объекта *
	Для связи переписки, чертежей и разных редакций листа.
	

	Назначение здания *
	Общежитие / Вахтовый городок / Административное или офисное здание / Столовая / Санитарно-бытовое здание / Склад / Медицинское или социальное здание / Технологический модуль под оборудование / Другое. Для технологического оборудования предусмотрен отдельный подробный опросный лист.
	

	Регион строительства *
	Страна, область, район. Для площадки в РК нормы уточняются по назначению объекта.
	

	Площадка и место доставки
	Адрес / координаты / ближайший населённый пункт или месторождение.
	

	Стадия обращения
	Первичная оценка бюджета / Подготовка технического задания / Тендер / Есть утверждённый проект / Расширение существующего объекта
	

	Срок и режим эксплуатации
	Планируемый срок в годах; круглый год / сезонно; число смен.
	

	Перебазирование
	Не планируется / Периодически / Регулярно / Требуется подбор
	

	Требуемые сроки
	Отдельно: срок получения предложения, поставки, готовности к заселению.
	

	Формат закупки и документация
	Покупка / аренда / лизинг; прямой договор / тендер; номер и редакция ТЗ.
	


2. Габариты и совместимость
	Параметр
	Варианты / пояснение
	Данные заказчика

	Количество модулей
	Если уже определено; иначе рассчитывается после планировки.
	

	Наружная длина модуля, мм
	2435 / 4885 / 6055 / 7335 / 12000 / Другой размер по проекту / Требуется подбор
	

	Наружная ширина модуля, мм
	2435 / 2990 / Другой размер по проекту / Требуется подбор. Наружный габарит не равен внутреннему размеру комнаты. Условия перевозки проверяются по маршруту.
	

	Наружная высота модуля, мм
	Включая конструктив; если ограничена перевозкой или существующим зданием.
	

	Высота помещения в чистоте, мм
	От чистого пола до готового потолка; не наружная высота.
	

	Этажность
	1 / 2 / Другая по проекту / Требуется подбор
	

	Ограничения участка и площади застройки
	Допустимые длина × ширина здания, м; площадь пятна застройки, м²; приложите план участка.
	

	Схема коридора
	Отдельный коридорный модуль / Коридор внутри жилого корпуса / Переход к другому корпусу / Отдельные входы снаружи / Требуется подбор
	

	Наружная ширина коридорного модуля, мм
	2000 / 2435 / 2990 / Другой размер по проекту / Не применяется / Требуется подбор. Это внешний габарит. Чистая ширина прохода и эвакуация проверяются отдельно.
	

	Требуемая чистая ширина коридора, мм
	Между готовыми поверхностями; с учётом выступов, дверей и требований проекта.
	

	Стыковка с существующими модулями
	Производитель, размеры, отметки чистого пола и потолка, расположение опор и стыков, номер чертежа. При отсутствии данных требуется обследование.
	


3. Проживание и санитарные помещения
Заполняется для общежития или вахтового городка. При смешанном расселении приложите ведомость комнат с числом мест и площадью каждой комнаты.
Для общежитий пункт 9 устанавливает не менее 6 м² площади жилых комнат на человека. Площадь коридоров, санузлов, кухонь и других вспомогательных помещений в этот показатель не включается. Пункт 10 отдельно предусматривает санитарные узлы, умывальные и кухни на каждом этаже, а также 1 душ, 1 умывальник и 1 унитаз на 4–6 человек. Применимость правил, остальные требования и окончательную планировку подтверждает проектировщик. Это не универсальная норма для всех видов жилых и общественных зданий.
Приказ Министра здравоохранения РК от 16.06.2022 № ҚР ДСМ-52, регистрация № 28525; пункты 9 и 10. Проверено 24.09.2026 по ИПС «Әділет». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028525
	Параметр
	Варианты / пояснение
	Данные заказчика

	Количество одновременно проживающих, чел.
	Не общая численность работников по всем сменам; для раздельного расселения укажите группы в примечании.
	

	Человек в одной комнате
	1 / 2 / 3 / Смешанное расселение — по ведомости / Другое — требуется проверка проекта
	

	Площадь одной жилой комнаты в чистоте, м²
	Без коридора, санузла, кухни и других отдельных вспомогательных помещений. Не площадь модуля по наружному контуру.
	

	Суммарная площадь жилых комнат, м²
	Если известна по экспликации; каждую комнату проверяют отдельно.
	

	Общая внутренняя площадь здания, м²
	Отдельный показатель: жилые комнаты вместе со вспомогательными помещениями; по экспликации.
	

	Кровати и меблировка
	Одноярусные / двухъярусные; шкафы, тумбы, столы. Ярусность кроватей не уменьшает требование к площади комнаты.
	

	Расположение санузлов и душевых
	В жилых комнатах / блоках / Общие на этаже с входом из коридора / В санитарном модуле, связанном с корпусом / В отдельном здании — требуется проверка применимости / Требуется подбор. Сантехника в другом модуле не увеличивает площадь жилой комнаты. Для общежитий учитывается пункт 10 санитарных правил.
	

	Количество санитарных приборов
	Отдельно: душевые, умывальники, унитазы; распределение по этажам и группам. Не заменять количеством модулей.
	

	Общие и вспомогательные помещения
	Кухни на этажах, места отдыха, столовая и число посадочных мест, смены питания, прачечная, сушилка, хранение одежды, медпункт; состав — по назначению и проекту.
	


4. Условия площадки и конструкция
	Параметр
	Варианты / пояснение
	Данные заказчика

	Климатические исходные данные
	Расчётные наружные температуры, °C, и источник; если неизвестны — указать регион, не подставлять универсальную температуру.
	

	Снег, ветер, сейсмика и грунты
	Данные изысканий и проектировщика, значения с единицами и источником; при отсутствии требуется определение.
	

	Нагрузки на пол
	Распределённая нагрузка, кПа или кг/м²; отдельные тяжёлые предметы — масса и точки опирания.
	

	Пожарные и специальные требования
	Назначение и пожарная классификация, требуемая огнестойкость, эвакуация, доступность; документ и пункт. Заполняет / подтверждает проектировщик.
	

	Стены, кровля, пол и теплоизоляция
	Материалы и желаемые толщины по каждому элементу отдельно; либо подбор по расчёту. Толщина сама по себе не подтверждает теплотехническое соответствие.
	

	Кровля и дополнительные конструкции
	Скатность, дополнительная общая крыша, снегозадержание, водоотвод, крыльца, лестницы, козырьки — по проекту.
	

	Наружная и внутренняя отделка
	Покрытия стен, пола и потолка; влажные зоны; цвета по каталогу; ограничения по горючести и уборке.
	

	Окна и двери
	Количество, размеры проёмов, открывание, остекление, требования к эвакуации; приложите ведомость при наличии.
	


5. Инженерные системы
	Параметр
	Варианты / пояснение
	Данные заказчика

	Электроснабжение
	Источник, выделенная мощность, кВт; напряжение, В; число фаз; резервирование и точка подключения.
	

	Отопление и температура внутри
	Система / источник тепла, требуемые температуры по помещениям; либо подбор по расчёту.
	

	Вентиляция и кондиционирование
	Назначение помещений, число людей, выделения тепла и влаги; схема по проекту или требуется расчёт.
	

	Холодная и горячая вода
	Источник, доступные расход и давление, качество воды, нагрев, резерв и защита от замерзания.
	

	Канализация
	Точка отвода, отметка, самотёк / насос, наружные сети / накопитель / очистка; границы поставки.
	

	Системы противопожарной защиты
	По проекту / требования в приложении / определить проектированием. Не является свободной опцией «нужна — не нужна».
	

	Связь, охрана и диспетчеризация
	Локальная сеть, интернет, видеонаблюдение, контроль доступа; точки ввода и перечень оборудования.
	

	Мебель и технологическое оборудование
	Спецификация, габариты, массы, мощности, тепловыделение; кто поставляет и подключает.
	


6. Объём работ, приёмка и логистика
	Параметр
	Варианты / пояснение
	Данные заказчика

	Изыскания и проектирование
	Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать
	

	Основание и фундамент
	Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать
	

	Доставка, разгрузка и кран
	Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать
	

	Монтаж, стыки и общая кровля
	Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать
	

	Наружные сети и подключение
	Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать
	

	Пусконаладка и приёмка
	Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать
	

	Ограничения перевозки и площадки
	Подъезд, пропуска, сезонность, габариты груза, ограничения маршрута, кран и место хранения. Стоимость и разрешения уточняются отдельно.
	

	Документы и критерии приёмки
	Согласованные чертежи и редакции, паспорта, документы о качестве, протоколы испытаний, исполнительная документация, проверка геометрии и стыков, гарантия.
	

	Допустимые замены и кооперация
	Какие материалы и узлы можно заменить; кто согласует; совместимость партий разных производителей. Без автоматического разрешения замен.
	


7. Контакты и приложения
	Параметр
	Варианты / пояснение
	Данные заказчика

	Организация и БИН
	
	

	Контактное лицо *
	
	

	Электронная почта для ответа *
	
	

	Телефон
	
	

	Перечень приложений и их редакций
	План участка, экспликация, чертежи стыков, техническое задание, изыскания, ведомости оборудования. Укажите дату / редакцию каждого документа.
	

	Примечания и вопросы для согласования
	
	


Заполнил(а): ____________________    Дата: ____________________
Приложения направляются вместе с листом. Отсутствие ответа не означает согласие на базовую комплектацию или разрешение исключить обязательные требования.
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